
#  项目名称：CddUart_WithDma_Demo

---
## 功能描述

+ 这是一个CddUart通过DMA收发的示例，展示了如何使用CddUart API，并展示如何通过CddUart_SetBuffer() API 设置缓冲区实现连续接收并打印。
+ 在这个演示中，使用LinFlexd2在UART模式下，***波特率为115200，8位数据，一个停止位和无奇偶校验***。

<p style="text-align: center;"><strong>Note</strong></p>

+ 使能DMA时，单次最大接收数据长度为256Byte。
+ Dummy DMA Channel 不需要对中断进行处理，建议在Platform模块不使能该通道的中断，降低CPU的负载。

---

## 操作步骤

+ ***步骤1***：使用 YCT 工具打开示例的YCT工程文件（**CddUart_WithDma_Demo.yct**），根据您的需求配置工具链（默认使用 VS Code + GCC）。
+ ***步骤2***：生成代码，如果需要，您可以更改配置（以适应您自己的硬件设计），如果这样做，请确保所有修改都正确无误，并且在生成代码之前没有错误存在。
+ ***步骤3***：根据您的配置，使用相应的工具（VS Code/IAR/Keil IDE）打开生成的工程。
+ ***步骤4***：编译生成的工程，打开 EVB 电源并通过可用的调试器（如 J-Link 调试探针）将编译后好的可执行文件下载到 EVB。
+ ***步骤5***：断电并移除调试器JTAG/SWD线，然后重新上电。
+ ***步骤6***：打开串口调试器，设置波特率为115200，8位数据，一个停止位和无奇偶校验，调试、运行示例代码，向MCU发送5个字节的数据，MCU会将收到的5个数据回传。
---

## 硬件需求
+ **EVB**: YTM32B1MD1-EVB-Q100-Rev.A/B
+ **调试器**: J-Link HW v9 或更高版本，安装了 YUNTU `YTM32B1MD1` 补丁（支持包）。

***注意***: 请确认EVB底部的版本号，如果是***YTM32B1MD1-EVB-Q100-Rev.A***，`Icu_Demo`请使用以`_RevA`结尾的样例工程。

---

## 软件需求

+ **配置和代码生成工具**
  + **MCAL**: Yuntu Config Tool(YCT) v2.7.0 或更高版本
+ **编译器工具链**
  + **GCC**: GNU GCC v10.3 或更高版本
  + **Keil/MDK**: ARM Keil/MDK v5.36 或更高版本(编译器推荐使用`armclang v6.18.2`)
  + **IAR**: IAR v9.50 或更高版本
  + **VS Code**: Microsoft Visual Studio Code IDE v1.76 或更高版本（需要 C/C++ 支持，GNU 工具链，CMake v3.25，ninja，Cortex-Debug 扩展安装）
+ **Debugger driver**
    + **J-Link**: SEGGER J-Link v7.82 或更高版本，需要安装 YUNTU `YTM32B1MD1` 补丁（支持包）。
    + **Ozone Debugger tool**: SEGGER Ozone v3.28 或更高版本。

    ***注意***: 需要安装 **YTM32B1MD1** 补丁，补丁可通过 **YCT** 工具或联系 ***云途 销售/FAE 团队***获取.

---