# 项目名称：CddSent_Int_Demo

## 功能说明

- 该示例演示基于 MCAL 的 SENT 接收中断模式。
- 当前默认启用 `CH0` 作为 SENT 接收通道。
- fast message 和 slow message 都通过 SENT 中断接收，并通过 `CddUart` 打印统计信息。
- 该示例不使用 DMA。

## 使用说明

- 步骤1：使用 YCT 打开 `CddSent_Int_Demo.yct`。
- 步骤2：如需适配实际硬件，请重新生成引脚、时钟或 UART 配置代码。
- 步骤3：编译并下载 `build/CddSent_Int_Demo.elf`。
- 步骤4：打开串口工具，配置为 `115200 8N1`。
- 步骤5：启动 SENT 发送端，观察串口输出的 fast/slow 接收统计信息。

## 关键文件

- `app/main.c`
- `board/sent_config.c`
- `Mcal/CddSent/inc/sent_port_adapter.h`

## 硬件要求

- 开发板：`YTM32B1MD1-EVB-Q100-Rev.A/B`
- 调试器：J-Link HW v9 或更高版本

## 软件要求

- YCT v2.7.0 或更高版本
- GCC v10.3 或更高版本，或其他受支持工具链
