# 项目名称：CddI2c_Master_Demo

---
## 功能描述

+ 复位后，演示项目将初始化 I2c 驱动程序。然后按以下步骤测试 I2c 驱动程序：
+ I2c 初始化后，I2C0 通过 DMA 向 EEPROM 传输数据。
+ I2C0 通过 DMA 从 EEPROM 读取数据。
+ 比较 I2C0 tx 数据和 rx 数据是否相同。
+ ***发送和接收方式（异步/同步方式）可以通过main.c文件中的宏定义(I2C_TX_MODE 和 I2C_RX_MODE)进行配置。***

<p style="text-align: center;"><strong>Note</strong></p>

- 波特率 = 频率 / (((MCLKCFG[LOW] + MCLKCFG[High] + 2 + ROUNDDOWN((2 + MFLTCFG[FLTSCL] + SCL_RISETIME) / 2^DIV)) * 2^DIV))。
- 由于 SCL_RISETIME 与外设/外部电路的电气特性有关，YtTools 计算中使用的默认值为 0.0，为了提高波特率的准确度，请根据实际情况填写。

---

## 操作步骤

+ ***步骤1***：使用 YCT 工具打开示例的YCT工程文件（**CddI2c_Master_Demo.yct**），根据您的需求配置工具链（默认使用 VS Code + GCC）。
+ ***步骤2***：生成代码，如果需要，您可以更改配置（以适应您自己的硬件设计），如果这样做，请确保所有修改都正确无误，并且在生成代码之前没有错误存在。
+ ***步骤3***：根据您的配置，使用相应的工具（VS Code/IAR/Keil IDE）打开生成的工程。
+ ***步骤4***：编译生成的工程，打开 EVB 电源并通过可用的调试器（如 J-Link 调试探针）将编译后好的可执行文件下载到 EVB。
+ ***步骤5***：调试、运行示例代码。
  
---

## 硬件需求
+ **EVB**: YTM32B1MD1-EVB-Q100-Rev.A/B
+ **调试器**: J-Link HW v9 或更高版本，安装了 YUNTU `YTM32B1MD1` 补丁（支持包）。

***注意***: 请确认EVB底部的版本号，如果是***YTM32B1MD1-EVB-Q100-Rev.A***，`Icu_Demo`请使用以`_RevA`结尾的样例工程。

---

## 软件需求

+ **配置和代码生成工具**
  + **MCAL**: Yuntu Config Tool(YCT) v2.7.0 或更高版本
+ **编译器工具链**
  + **GCC**: GNU GCC v10.3 或更高版本
  + **Keil/MDK**: ARM Keil/MDK v5.36 或更高版本(编译器推荐使用`armclang v6.18.2`)
  + **IAR**: IAR v9.50 或更高版本
  + **VS Code**: Microsoft Visual Studio Code IDE v1.76 或更高版本（需要 C/C++ 支持，GNU 工具链，CMake v3.25，ninja，Cortex-Debug 扩展安装）
+ **Debugger driver**
    + **J-Link**: SEGGER J-Link v7.82 或更高版本，需要安装 YUNTU `YTM32B1MD1` 补丁（支持包）。
    + **Ozone Debugger tool**: SEGGER Ozone v3.28 或更高版本。

    ***注意***: 需要安装 **YTM32B1MD1** 补丁，补丁可通过 **YCT** 工具或联系 ***云途 销售/FAE 团队***获取.

---