
#  项目名称：CddUart_Demo

---
## 功能描述

+ 本代码是一个演示，展示了如何使用CddUart Idle中断来实现接收不定长的数据。
+ 在这个演示中，使用LinFlexd2在UART模式下，***波特率为115200，8位数据，一个停止位和无奇偶校验***。 
---
## 使用方法
+ 打开串口调试器，设置波特率为115200，8位数据，一个停止位和无奇偶校验，调试、运行示例代码。
+ 用户可随意输入一组小于接收最大长度（本次示例最大为32字节）的数据，MCU会将接收到的数据长度以及内容回传给用户。
+ 当然，如果用户输入的数据长度大于或者等于最大长度，接收完成，MCU会将接收到的数据（最大接收长度）回传给用户。
+ 此Demo完整示例如下图所示，其中蓝色字体为用户向MCU发送的数据，绿色字体为MCU回传的信息：![Demo Example](demo_example.png)
---
## 操作步骤

+ ***步骤1***：使用 YCT 工具打开示例的YCT工程文件（**CddUart_Demo.yct**），根据您的需求配置工具链（默认使用 VS Code + GCC）。
+ ***步骤2***：生成代码，如果需要，您可以更改配置（以适应您自己的硬件设计），如果这样做，请确保所有修改都正确无误，并且在生成代码之前没有错误存在。
+ ***步骤3***：根据您的配置，使用相应的工具（VS Code/IAR/Keil IDE）打开生成的工程。
+ ***步骤4***：编译生成的工程，打开 EVB 电源并通过可用的调试器（如 J-Link 调试探针）将编译后好的可执行文件下载到 EVB。
+ ***步骤5***：断电并移除调试器JTAG/SWD线，然后重新上电。
+ ***步骤6***：打开串口调试器，设置波特率为115200，8位数据，一个停止位和无奇偶校验，调试、运行示例代码，按照`功能描述`章节进行操作。
---

## 硬件需求
+ **EVB**: YTM32B1MD1-EVB-Q100-Rev.A/B
+ **调试器**: J-Link HW v9 或更高版本，安装了 YUNTU `YTM32B1MD1` 补丁（支持包）。

***注意***: 请确认EVB底部的版本号，如果是***YTM32B1MD1-EVB-Q100-Rev.A***，`Icu_Demo`请使用以`_RevA`结尾的样例工程。

---

## 软件需求

+ **配置和代码生成工具**
  + **MCAL**: Yuntu Config Tool(YCT) v2.7.0 或更高版本
+ **编译器工具链**
  + **GCC**: GNU GCC v10.3 或更高版本
  + **Keil/MDK**: ARM Keil/MDK v5.36 或更高版本(编译器推荐使用`armclang v6.18.2`)
  + **IAR**: IAR v9.50 或更高版本
  + **VS Code**: Microsoft Visual Studio Code IDE v1.76 或更高版本（需要 C/C++ 支持，GNU 工具链，CMake v3.25，ninja，Cortex-Debug 扩展安装）
+ **Debugger driver**
    + **J-Link**: SEGGER J-Link v7.82 或更高版本，需要安装 YUNTU `YTM32B1MD1` 补丁（支持包）。
    + **Ozone Debugger tool**: SEGGER Ozone v3.28 或更高版本。

    ***注意***: 需要安装 **YTM32B1MD1** 补丁，补丁可通过 **YCT** 工具或联系 ***云途 销售/FAE 团队***获取.

---